Product program / System Component / Accessory

TS-907

L'émetteur / récepteur infrarouge doit inclure les fonctionnalités suivantes : Facilite la communication sans fil entre l'unité du président et l'unité du délégué. L'émetteur / récepteur infrarouge se connecte à l'unité centrale à l'aide d'un câble coaxial. Les types de câbles coaxiaux compatibles doivent inclure : RG-59 / U, RG-6 / U et RG-11 / U. L'émetteur / récepteur infrarouge peut être monté en utilisant les configurations suivantes : montage au plafond, montage mural à l'aide du support de montage fourni ou montage sur un support de microphone en option à l'aide du support de montage du support fourni. Le filetage de montage du support de microphone en option doit être W 5/16. La puissance requise doit être de 24 VCC, maximum de 100 mA provenant de l'unité centrale via le câble coaxial. L'émetteur / récepteur infrarouge doit peser 0,5 lb (230 g) et doit être construit de : Le dôme doit être en résine PC, filtre coupe-lumière visible. Base : résine ABS, noire avec des dimensions de 4.72 de diamètre (120mm) x 2.8 de hauteur (71.3mm).