Product program / System Component / Accessory

TS-907

Nadajnik/odbiornik podczerwieni powinien posiadać następujące funkcje: Ułatwia bezprzewodową komunikację między działem przewodniczącego a działem delegata. Nadajnik/odbiornik podczerwieni łączy się z jednostką centralną za pomocą kabla koncentrycznego. Kompatybilne typy kabli koncentrycznych powinny obejmować: RG-59/U, RG-6/U i RG-11/U. Nadajnik/odbiornik podczerwieni może być montowany w następujących konfiguracjach: Montaż sufitowy, montaż ścienny przy użyciu dostarczonego wspornika montażowego lub montaż do opcjonalnego stojaka mikrofonu przy użyciu dostarczonego wspornika montażowego stojaka. Opcjonalny gwint montażowy podstawy mikrofonu powinien wynosić W 5/16. Zapotrzebowanie na moc powinno wynosić 24VDC, maksymalnie 100 mA dostarczane z jednostki centralnej przez kabel koncentryczny. Nadajnik/odbiornik podczerwieni powinien ważyć 230 g (0,5 funta) i powinien być z niego wykonany: Kopuła powinna być wykonana z żywicy PC, widoczny filtr przecięty światłem. Podstawa: tworzywo sztuczne ABS, kolor czarny, wymiary:&nbsp; śr. 120mm x&nbsp; wys. 71,3 mm.