Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-910    CE

Die Zentraleinheit sollte in der Lage sein, ein Konferenzsystem mit insgesamt bis zu 192 Konferenzeinheiten zu konfigurieren. Kabelgebundene Konferenzgeräte oder Infrarot-Konferenzgeräte sollten je nach Anwendung bzw. Veranstaltungsanforderung frei wählbar sein.
Die Zentraleinheit sollte die folgende Funktionen beinhalten: „Sprecherbeschränkungsfunktion“, die Unterbrechungen verhindert. Die Anzahl der Konferenzeinheiten kann auf die vorgegebene Anzahl der Sprecher eingestellt werden. Bis zu vier Personen dürfen gleichzeitig sprechen. Dadurch wird Missverständnissen vorgebeugt, die entstehen können, wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen. „Auswahlfunktion des Sprachsystems“ stellt die Sprachausgabe ein, wenn die Sprechtasten an den Konferenzeinheiten aktiviert werden, die die eingestellte Anzahl der vorgegebenen Sprecher überschreiten. Der Mikrofon-Ein/Aus-Betrieb kann auf eine der folgenden Optionen eingestellt werden: First-in-First-out, Last-in-First-out oder Last-in-First-out nach der 2. Einheit (das Mikrofon bleibt für die Einheit eingeschaltet, deren Sprechtaste zuerst gedrückt wurde). Die „Auto Mic-Off-Funktion“ verhindert, dass das Mikrofon versehentlich eingeschaltet bleibt. Ist diese Funktion aktiviert, schaltet sich das Mikrofon nach 30 Sekunden Stille nach Drücken der Sprechtaste automatisch aus. „Überprüfungsfunktion für den Installationsstatus“ zur sofortigen Bestätigung der Kommunikation. Wenn an der Zentraleinheit aktiviert, leuchten die Mikrofonanzeigen in den Einheiten Vorsitzender / Delegierter auf. Abstimmungsfunktion, die das Abstimmungsergebnis berechnet und anzeigt. Da zwei Sprachausgänge (Haupt- und Unterkanal) zur Verfügung stehen, ist es ideal für den Einsatz bei Simultandolmetschkonferenzen. Mit der Verwendung einer optionalen Rackmontagehalterung kann es in einem EIA-Standard-Geräteträger (Stückgröße 4) montiert werden. 
Die Zentraleinheit sollte Folgendes zur Verfügung stellen: (2) externer Mikrofoneingang (600 Ohm, -60 dBV, unsymmetrisch, Klinkenbuchse). (3) Hilfseingang (10k Ohm, -20 dBV, unsymmetrisch, Klinkenbuchse). Hilfsausgänge: (1) Line (10k Ohm, -20 dBV, unsymmetrisch, Klinkenbuchse). (1) Aufnahme (10k Ohm, -20 dBV, unsymmetrisch, Klinkenbuchse, Cinch-Stecker). (1) Kopfhörer-Mini-Stecker und (4) Infrarot-Sender/Empfänger und Erweiterungseinheit I/O-Anschluss, BNC-Stecker. (2) Externer Steueranschluss (D-Sub-Stecker 9P, Stecker/USB-B wählbar). Die Zentraleinheit sollte eine Rückkopplungsunterdrückungsfunktion beinhalten, um akustische Rückkopplungen wirksam zu unterdrücken.&nbsp; Der externe Equalizer sollte an die Zentraleinheit angeschlossen werden können.
Die Sprachlautstärkeregelung passt die Mikrofonlautstärke der Vorsitzendeneinheit an. Die Delegierteneinheit sollte sich auf der Frontplatte befinden. Der Lautstärkeregler des Prioritäts-Signals passt die Ausgangslautstärke des Signaltons an, der ertönt, wenn die Prioritäts-Sprachtaste an der Zentraleinheit gedrückt wird, die sich auf der Rückseite befinden sollte. Der Leistungsbedarf sollte 100-240 VAC, 50/60 Hz, maximal 72 W Leistungsaufnahme (unter Verwendung des mitgelieferten AC-Netzteils) betragen und der Betriebstemperaturbereich zwischen 0° C bis 40° C liegen. Die Zentraleinheit sollte 2,8 kg wiegen. und aus oberflächenbehandelter Stahlplatte mit grauer Metallicfarbe, seidenmatt mit Abmessungen (B x H x T) von 359 x 118,8 x 138,2 mm, bestehen.