Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-910    CE

La Unidad Central podrá configurar un sistema de conferencia con un total de hasta 192 unidades de conferencia. Las unidades de conferencia por cable o las unidades de conferencia por infrarrojos se pueden seleccionar libremente según la aplicación o los requisitos del evento.

La Unidad Central incluirá las siguientes funciones: "Función de restricción de altavoces" que evita interrupciones. El número de unidades de conferencia se puede preestablecer para el número autorizado de oradores a la vez. Se puede permitir que de una a cuatro personas hablen en cualquier momento para evitar la confusión que podría resultar de que varios participantes hablen a la vez. "La función de selección del sistema de voz ajusta el habla cuando las teclas Talk de las unidades de conferencia se activan por encima del número de altavoces autorizados, la operación de encendido/apagado del micrófono puede ajustarse a cualquiera de las siguientes opciones: primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir o último en salir, primero en salir, después de la segunda unidad (el micrófono permanece encendido para la unidad en la que se pulsó por primera vez la tecla Talk). La función"Auto Mic-Off" evita dejar el micrófono encendido sin querer. Con esta función ENCENDIDA, el micrófono se apagará automáticamente después de un período de silencio de 30 segundos después de que se haya pulsado la tecla Hablar. "Función de control del estado de la instalación" para la confirmación inmediata de la comunicación. Si está activado en la unidad central, los indicadores del micrófono en las unidades de Presidente/Delegado se encienden. Función de votación que calcula y muestra el resultado de la votación. Como dispone de dos salidas de voz (canal principal y subcanal), es ideal para su uso en conferencias de interpretación simultánea. Con el uso de un soporte de montaje en rack opcional, se puede montar en un rack de equipo estándar EIA (tamaño de 4 unidades). 

1. La Unidad Central se encargará de proporcionar: (2) Entrada de micrófono externo (600 ohmios, -60 dBV, no balanceado, toma de teléfono). (3) entrada auxiliar (10k ohmios, -20 dBV, no balanceada, toma de teléfono). Salidas auxiliares: (1) Línea (10k ohmios, -20 dBV, no balanceada, toma de teléfono). (1) Grabación (10k ohmios, -20 dBV, no balanceada, toma de teléfono, conector RCA). (1) Miniconector de auriculares y (4) Transmisor/receptor de infrarrojos y terminal de E/S de la unidad de expansión, conectores BNC. (2) Terminal de control externo (conector D-sub 9P, macho/USB-B seleccionable). La Unidad Central incorporará la función de supresión de realimentación para suprimir eficazmente la realimentación acústica.&nbsp; El ecualizador externo deberá poder conectarse a la Unidad Central.
El control de volumen del habla ajusta el volumen del micrófono de la unidad del Presidente y la unidad del Delegado debe estar ubicada en el panel frontal. El control de volumen del timbre de prioridad ajusta el volumen de salida del tono de timbre que suena cuando se pulsa la tecla de voz de prioridad de la unidad central, que se encuentra en el panel trasero. El requisito de energía será de 100-240 VCA, 50/60 Hz, consumo de energía máximo de 72 W (usando la fuente de alimentación de CA suministrada) y el rango de temperatura de funcionamento será de 0° C a 40° C (32° F a 104° F). 1. La Unidad Central tendrá un peso de 2,8 kg. (6.17 lbs) y estar construidas de chapa de acero tratada con pintura metalizada gris, acabado semi-brillante con dimensiones (An x Al x Pr) de 359 x 118,8 x 138,2 mm (14,13" x 4,68" x 5,44").