Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-910    CE

L’unité centrale doit pouvoir configurer un système de conférence comprenant jusqu’à 192 unités de conférence au total. Les unités de conférence câblées ou les unités de conférence infrarouge doivent être librement sélectionnables en fonction des exigences de l’application ou de l’événement.
L’unité centrale comprend les fonctionnalités suivantes : « Fonction de restriction du nombre de participants » qui empêche les interruptions. Le nombre d’unités de conférence peut être préréglé pour le nombre de locuteurs  autorisés à la fois. Une à quatre personnes peuvent être autorisées à parler en même temps pour éviter la confusion qui pourrait résulter du fait que plusieurs participants parlent tous en même temps. La « fonction de sélection du système vocal » permet de régler la fonction vocale lorsque les touches de conversation des unités de conférence sont activées au-delà du nombre de locuteurs autorisés, le fonctionnement du microphone peut être réglé sur l’un des paramètres suivants : premier entré, premier sorti, dernier entré, premier sorti ou dernier entré, premier sorti après la deuxième unité (le microphone reste activé pour l’unité dont la touche de conversation a été actionnée en premier). La « fonction d’extinction automatique du microphone » empêche de laisser le microphone allumé par inadvertance. Lorsque cette fonction est activée, le microphone s’éteint automatiquement après une période de silence de 30 secondes après avoir appuyé sur la touche de conversation. « Fonction de vérification de l’état de l’installation » pour la confirmation en un coup d’œil de la communication. Si cette fonction est activée sur l’unité centrale, les voyants du microphone des unités Présidente/Déléguée s’allument. Fonction de vote qui calcule et affiche le résultat du vote. Grâce à ses deux sorties vocales (canaux principal et secondaire), il est idéal pour l’interprétation simultanée de conférence. Avec l’utilisation d’un support de montage en rack optionnel, il peut être monté dans un rack d’équipement standard EIA (taille 4 unités). 
L’unité centrale fournit : (2) entrées microphone externes (600 ohms, -60 dBV, asymétrique, prise téléphonique). (3) entrées auxiliaires (10 kohms, -20 dBV, asymétrique, prise téléphonique). Sorties auxiliaires : (1) ligne (10 kohms, -20 dBV, asymétrique, prise téléphonique). (1) enregistrement (10 kohms, -20 dBV, asymétrique, prise téléphonique, prise RCA). (1) mini-prise pour casque d’écoute et (4) émetteurs/récepteurs infrarouge et unités d’extension terminal d’E/S, prises BNC. (2) bornes de commande externe (connecteur D-sub 9P, sélectionnable mâle/USB-B). L’unité centrale intègre la fonction de suppression de l’effet Larsen pour supprimer efficacement l’effet Larsen acoustique.&nbsp; L’égaliseur externe doit pouvoir être connecté à l’unité centrale.
La commande de volume de la parole règle le volume du microphone de l’unité présidente et l’unité déléguée et doit être située sur la façade avant. La commande de volume du carillon prioritaire règle le volume de sortie de la tonalité du carillon qui retentit lorsqu’on appuie sur la touche de priorité vocale de l’unité centrale, qui doit se trouver sur le panneau arrière. La puissance requise doit être de 100-240 VCA, 50/60 Hz, la consommation d’énergie maximale de 72 W (en utilisant le bloc d’alimentation CA fourni) et la plage de température de fonctionnement doit être comprise entre 0° C et 40° C. L’unité centrale pèse 2,8 kg. Elle doit être construite en tôle d’acier traitée en surface avec peinture gris métallisé, finition semi-brillante avec des dimensions (L x H x P) de 359 x 118,8 x 138,2 mm.