Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-910    CE

De centrale eenheid is in staat een conferentiesysteem met in totaal maximaal 192 conferentie-eenheden te configureren. Bedrade conferentie-eenheden of infrarood-conferentie-eenheden kunnen vrij worden gekozen, afhankelijk van de toepassing of de vereisten van het evenement.
De centrale eenheid beschikt over de volgende functionaliteit: Luidsprekerbeperkende functie die onderbrekingen voorkomt. Het aantal conferentie-units kan vooraf worden ingesteld voor het geautoriseerde aantal sprekers per keer. Een tot vier personen kunnen op elk moment met elkaar praten om verwarring te voorkomen die het gevolg kan zijn van het feit dat meerdere deelnemers tegelijk spreken. De Spraaksysteemselectiefunctie stelt spraak in wanneer de gesprekstoetsen op de conferentie-units geactiveerd zijn boven het ingestelde aantal geautoriseerde sprekers, de microfoon kan worden ingesteld op een van de volgende functies: first-in-first-out, last-in-first-out, of last-in-first-out na het 2e toestel (de microfoon blijft ingeschakeld voor het toestel waarvan de Spreektoets het eerst werd ingedrukt). De Auto Mic-Off-functie voorkomt dat de microfoon onbedoeld ingeschakeld blijft. Als deze functie is ingeschakeld, schakelt de microfoon automatisch uit na een periode van 30 seconden stilte na het indrukken van de Spreektoets. Functie voor controle van de installatiestatus voor de bevestiging van de communicatie in één oogopslag. Indien geactiveerd op de centrale eenheid, lichten de microfoon-indicatoren in de voorzitters/deelnemers-eenheden op. Stemfunctie die het stemresultaat berekent en weergeeft. Aangezien er twee spraakuitgangen zijn (hoofd- en subkanalen), is deze ideaal voor gebruik bij simultaanvertaling van conferenties. Met behulp van een optionele montagebeugel kan deze in een EIA-standaarduitrustings-rack (4 stuks) worden gemonteerd. 
De centrale eenheid zorgt voor het volgende: (2) externe microfooningang (600 ohm, -60 dBV, ongebalanceerd, telefoonaansluiting). (3) hulpingang (10k ohm, -20 dBV, ongebalanceerd, telefoonaansluiting). Hulpuitgangen: (1) Lijn (10k ohm, -20 dBV, ongebalanceerd, telefoonaansluiting). (1) Opname (10k ohm, -20 dBV, ongebalanceerd, telefoonaansluiting, RCA-aansluiting). (1) Mini-ingang voor de hoofdtelefoon en (4) Infraroodzender/-ontvanger en I/O-aansluiting van de uitbreidingsunit, BNC-aansluitingen. (2) Externe besturingsaansluiting (D-subaansluiting 9P, man/USB-B selecteerbaar). De centrale eenheid moet een feedbackonderdrukkingsfunctie bevatten om de akoestische feedback effectief te onderdrukken.&nbsp; De externe equalizer moet op de centrale eenheid kunnen worden aangesloten.
De volumeregelaar voor spraak past het microfoonvolume van de voorzitterseenheid aan en de deelnemerseenheid bevindt zich op het frontpaneel. De volumeregelaar voor prioriteitsgeluid past het uitgangsvolume aan van het geluidssignaal dat klinkt wanneer de Prioriteitsspreektoets op de centrale eenheid wordt ingedrukt, die zich op het achterpaneel moet bevinden. Het vereiste vermogen moet 100-240 VAC, 50/60 Hz, maximaal 72 W opgenomen vermogen zijn (bij gebruik van de meegeleverde wisselstroomvoeding) en het bedrijfstemperatuurbereik moet 0° C tot 40° C (32° F tot 104° F) bedragen. De centrale eenheid weegt 2,8 kg. (6,17 lbs) en is opgebouwd uit oppervlaktebehandelde staalplaat met grijze metaalverf, halfglanzende afwerking met afmetingen (B x H x D) van 359 x 118,8 x 138,2 mm (14,13 x 4,68 x 5,44).