Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-910    CE

Центральный блок способен конфигурировать систему конференц-связи с общим количеством конференц-устройств до 192. Проводные конференц-устройства или инфракрасные конференц-устройства можно свободно выбирать в зависимости от условий применения или события.
Центральный блок должен обладать следующими функциональными возможностями: «Функция ограничения громкоговорителей», которая предотвращает прерывания. Может быть предустановлено количество конференц-устройств с учетом определенного количества говорящих, выступающих одновременно. Одновременно могут выступать от одного до четырех человек, чтобы избежать беспорядка, который может возникнуть, если несколько человек будет говорить одновременно. «Функция выбора системы речи» дает возможность выбрать источники речи, когда на конференц-устройствах превышено установленное допустимое количество говорящих, режим включения/выключения микрофона может быть установлен на любое из следующих значений: первый входящий – первый выходящий, последний входящий – первый выходящий или последний входящий – первый выходящий после второго устройства (микрофон остается включенным для устройства, клавиша разговора на котором была нажата в первую очередь). «Функция автоматического отключения микрофона» предотвращает ситуации, в которых микрофон случайно остается включенным. Если эта функция включена, микрофон автоматически выключится после 30 секунд молчания после нажатия клавиши разговора. «Функция проверки состояния установки» для мгновенного подтверждения связи. В случае активации на центральном пульте загораются индикаторы микрофона на модулях Председателя/Делегатов. Функция голосования, которая рассчитывает и отображает результаты голосования. Благодаря наличию двух речевых выходов (основной и вспомогательный каналы), устройство идеально подходит для использования в системах синхронного перевода на конференциях. С помощью дополнительного кронштейна для монтажа в стойку он может быть установлен в стойку для оборудования стандарта EIA (стойка на 4 устройства). 
Центральный блок должен обеспечивать: (2) внешних микрофонных входа (600 Ом, -60 дБВ, несбалансированные, телефонные разъемы). (3) вспомогательных входа (10 кОм, -20 дБВ, несбалансированные, телефонные разъемы). Вспомогательные выходы: (1) Линия (10к Ом, -20 дБВ, несбалансированная, телефонный разъем). (1) Запись (10 кОм, -20 дБВ, несбалансированная, телефонный разъем, разъем RCA). (1) Мини-разъем для наушников и (4) Инфракрасный передатчик/приемник и терминал ввода/вывода блока расширения, разъемы BNC. (2) внешние клеммы управления (разъем D-sub 9P, штекер/USB-B на выбор). Центральный блок должен иметь функцию подавления обратной связи для эффективного подавления акустической обратной связи.&nbsp; Внешний эквалайзер должен быть подключен к центральному блоку.
Регулятор громкости речи регулирует громкость микрофона модуля председателя и модуля делегата и находится на передней панели. Регулятор громкости приоритетного звонка регулирует громкость звукового сигнала, который подается при нажатии клавиши приоритета речи на центральном блоке, расположенной на задней панели. Питание должно поступать от источника перем. тока 100-240 В, 50/60 Гц, максимальное энергопотребление 72 Вт (с использованием источника питания переменного тока), диапазон рабочих температур – от 0 °С до 40 °С (от 32 °F до 104 °F). Центральный блок должен весить 2,8 кг (6,17 фунта) и быт изготовлен из обработанной поверхности стальной пластины с серым полуглянцевым покрытием размерами (Ш x Н x Г) 359 x 118,8 x 138,2 мм (14,13 x 4,68 x 5,44).