Product program / System Microphone / Conference

TS-911

Die Vorsitzendeneinheit sollte über ein CAT5-Kabel mit der speziellen Brückeneinheit verbunden sein. Die Vorsitzendeneinheit sollte über eine Prioritätsfunktion verfügen, die es ihr ermöglicht, beim Sprechen Vorrang gegenüber der Delegierteneinheit zu erhalten. Die Einheit sollte über eine Ausgangssprach-/Übersetzungssprach-Auswahl verfügen. Die Vorsitzendeneinheit sollte einen Mikrofon-Eingang zur Verfügung stellen, der den kombinierten XLR-4-31-Anschluss für das (optionale) Standardmikrofon oder das (optionale) lange Mikrofon verwendet. Die Vorsitzendeneinheit sollte einen Monitorlautsprecher beinhalten: 8 Ohm, 0,2 Watt und 2 (zwei) Kopfhörer-Mini-Buchsen. Die Lautstärke des Monitorlautsprechers und die Ausgangslautstärke von 2 Kopfhörern sollten einstellbar sein. Die Vorsitzendeneinheit sollte eine LED-Anzeige enthalten, die eine Sprachanzeige, eine Stromanzeige / Anzeige für niedrigen Batteriestand und eine Anzeige für den Bereich außerhalb der Kommunikationsreichweite bereitstellt. Die Vorsitzendeneinheit sollte über Abstimmungstasten verfügen, mit denen Abstimmungen eingeleitet, beendet und durchgeführt werden können. Die Abstimmungsstatusanzeige ist über jeder Taste anzubringen. Der eingebaute DIP-Schalter an der Unterseite sollte die folgenden Einstellungen ermöglichen: Einstellung der Prioritätsfunktion, Stummschalteinstellung des Prioritätsgongs, Einstellung der Abstimmungsaktivierung und Einstellung der Prioritäts-Sprachtastenbedienung. Die Vorsitzendeneinheit wird mit 24 V DC betrieben, der von einer Erweiterungseinheit gespeist wird. Zwei Arten von Spezialmikrofonen stehen als optionale Produkte zur Verfügung: die Standardausführung und die lange Ausführung. Die Vorsitzendeneinheit wiegt 640 g und ihre Oberflächenbeschaffenheit sieht wie folgt aus: Oberes Bedienfeld: ABS-Harz, grau metallic, lackiert, halbmatt mit Abmessungen (B x H x T) 210 x 65,9 x 152 mm.
Die Vorsitzendeneinheit sollte das TOA-Modell TS-911 sein.
Die Erweiterungseinheit sollte das TOA-Modell TS-918 sein.
Die Brückeneinheit sollte das TOA-Modell TS-919B1/919B4 sein.
Das Mikrofon sollte das TOA-Modell TS-903/904 sein.