Product program / System Microphone / Conference

TS-911

Подразделение Председателя должно быть подключено к специально предназначенному для этого подразделению кабелем CAT5, снабженному ключом приоритетной речи, который позволяет ему иметь приоритет перед подразделением делегата во время выступления. Устройство должно иметь функцию выбора базового языка/языка перевода. Блок председателя обеспечивает микрофонный входной разъем с использованием комбинированного типа разъема XLR-4-31 для (опционально) стандартного микрофона или (опционально) длинного микрофона. Подразделение председателя должно включать динамик монитора: 8 Ом, 0,2 Ватт и 2 (два) мини-разъема для наушников. Громкость динамика монитора и 2 выходных наушников должны быть настраиваемыми. Подразделение председателя должно включать в себя светодиодный индикатор, который должен показывать речь, индикатор питания / низкого заряда батареи и вне диапазона связи индикатор. Блок Председателя имеет ключи для голосования, используемые для начала, окончания и проведения голосования. Индикатор статуса голосования должен располагаться над каждым ключом. Встроенный DIP-переключатель в нижней части должен включать следующие настройки: Установка приоритета работы, установка отключения звука приоритетного звонка, активация голосования и настройка приоритетного речевого ключа работы. Председательское подразделение работает от сети 24 В постоянного тока, питаемой от блока расширения. В качестве дополнительного оборудования предлагаются два типа специализированных микрофонов: стандартный тип и длинный тип. Председательское подразделение весит 640 г и готово к работе: Верхняя панель: Смола ABS, серый металл, краска, полуматовая с размерами (Ш x Н x Г) 210 x 65,9 x 152 мм (8,27 x 2,59 x 5,98).
Блок председателя: модель TOA TS-911.
Блок расширения представляет собой модель TOA TS-918.
Мостовым блоком является модель TOA TS-919B1/919B4.
Микрофон должен быть модели TOA TS-903/904.