Product program / System Microphone / Conference

TS-912

Die Delegierteneinheit wird über ein CAT5-Kabel mit der speziellen Brückeneinheit verbunden und verfügt über eine Auswahlfunktion für die Ausgangssprache bzw. die Übersetzungssprache. Die Delegierteneinheit sollte einen Mikrofon-Eingang zur Verfügung stellen, der den kombinierten XLR-4-31-Anschluss für das (optionale) Standardmikrofon oder das (optionale) lange Mikrofon verwendet. Die Delegierteneinheit sollte einen Monitorlautsprecher beinhalten: 8 Ohm, 0,2 Watt und 2 (zwei) Kopfhörer-Mini-Buchsen. Die Lautstärke des Monitorlautsprechers und die Ausgangslautstärke von 2 Kopfhörern sollten einstellbar sein. Die Delegierteneinheit sollte eine LED-Anzeige enthalten, die eine Sprachanzeige, eine Stromanzeige / Anzeige für niedrigen Batteriestand und eine Anzeige für den Bereich außerhalb der Kommunikationsreichweite bereitstellt. Die Vorsitzendeneinheit sollte über Abstimmungstasten verfügen. Die Abstimmungsstatusanzeige ist über jeder Taste anzubringen. Die Delegierteneinheit wird mit 24 V DC betrieben, der von einer Erweiterungseinheit gespeist wird. Zwei Arten von Spezialmikrofonen stehen als optionale Produkte zur Verfügung: die Standardausführung und die lange Ausführung. Die Delegierteneinheit wiegt 640 g und ihre Oberflächenbeschaffenheit sieht wie folgt aus: Oberes Bedienfeld: ABS-Harz, grau metallic, lackiert, halbmatt mit Abmessungen (B x H x T) 210 x 65,9 x 152 mm.
Die Vorsitzendeneinheit sollte das TOA-Modell TS-912 sein.
Die Erweiterungseinheit sollte das TOA-Modell TS-918 sein.
Die Brückeneinheit sollte das TOA-Modell TS-919B1/919B4 sein.
Das Mikrofon sollte das TOA-Modell TS-903/904 sein.