Product program / System Microphone / Conference

TS-912

La Unidad Delegada estará conectada a la Unidad Puente mediante un cable CAT5. La Unidad Delegada tendrá la función de selección del idioma base/idioma de traducción. La Unidad de Delegados proporcionará un terminal de entrada de micrófono utilizando el tipo combinado de conector XLR-4-31 para el micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). La Unidad de Delegados contará con un monitor orador: 8 ohmios, 0,2 vatios y 2 (dos) minitomas para auriculares. El volumen del altavoz de monitorización y el volumen de salida de 2 auriculares deben ser ajustables. La Unidad de Delegados incluirá un indicador LED, que proporcionará un indicador de voz, un indicador de alimentación / indicador de batería baja y un indicador de fuera del alcance de la comunicación. La Unidad del Presidente dispondrá de llaves de votación. El indicador del estado de la votación se colocará encima de cada tecla. La Unidad Delegada operará a 24V DC, alimentada por una Unidad de Expansión. Dos tipos de micrófonos dedicados estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. La Unidad de Delegados pesará 640g (1.41 lbs.) y estará terminada: Panel superior: Resina ABS, gris metalizado, pintura, semimate con dimensiones (An x Al x Pr) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27" x 2,59" x 5,98").

La unidad del presidente será el TOA modelo TS-912.
La unidad de expansión será el modelo TOA TS-918.
La unidad de puente será el TOA modelo TS-919B1/919B4.
El micrófono será el TOA modelo TS-903/904.