Product program / System Microphone / Conference

TS-912

L'unité de délégué doit être connectée à l'unité de pont dédiée au moyen d'un câble CAT5. L'unité de délégué doit avoir une fonction de sélection de la langue de base / de la langue de traduction. L'unité de délégué doit fournir un terminal d'entrée microphone en utilisant le type combiné de connecteur XLR-4-31 pour le microphone standard (en option) ou le microphone long (en option). L'unité de délégué doit comprendre un haut-parleur de contrôle : 8 ohms, 0,2 watts et 2 (deux) mini-prises de casque. Le volume du haut-parleur du moniteur et le volume de sortie des deux écouteurs doivent être ajustables. L'unité de délégué doit comprendre un indicateur à DEL qui doit comporter un indicateur vocal, un indicateur d'alimentation / un indicateur de batterie faible et un indicateur de plage de communication hors de portée. L'unité du président aura des clés de vote. L'indicateur de statut de vote doit être fourni au-dessus de chaque clé. L'unité de délégués doit fonctionner en 24 V CC, fournie par une unité d'extension. Deux types de microphones dédiés doivent être disponibles en tant que produits optionnels : le type standard et le type long. L'unité des délégués doit peser 640 g (1,41 lb) et doit être finie : Panneau supérieur : résine ABS, gris métallique, peinture, semi-mat avec dimensions (L x H x P) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27 x 2,59 x 5,98).  L'unité du président doit être le modèle TOA TS-912. L'unité d'extension doit être le modèle TOA TS-918. L'unité de pont doit être le modèle TOA TS-919B1 / 919B4. Le microphone doit être le modèle TOA TS-903/904.