Product program / System Microphone / Conference

TS-912

De gedelegeerde eenheid wordt via een CAT5-kabel verbonden met de speciale brugeenheid. De gedelegeerde eenheid heeft een taalselectiefunctie voor de basistaal/vertaling. De delegatie-eenheid moet een microfooningang hebben met een gecombineerde XLR-4-31-aansluiting voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De Delegate Unit moet een monitorluidspreker bevatten: 8 ohm, 0,2 watt en 2 (twee) mini-jacks voor de hoofdtelefoon. Het volume van de monitorluidspreker en 2 hoofdtelefoons moet instelbaar zijn. De gedelegeerde eenheid moet een LED-indicator bevatten, die een spraak-, stroom- en batterij-indicator en een indicator voor buiten het communicatiebereik moet weergeven. De voorzitterseenheid beschikt over een verdeelsleutel voor de stemming. De stemmingsstatus-indicator wordt boven elke verdeelsleutel vermeld. De gedelegeerde eenheid werkt op 24V DC, geleverd door een uitbreidingseenheid. Er zijn twee soorten speciale microfoons beschikbaar als optionele producten: het standaardtype en het lange type. De gedelegeerde eenheid weegt 640 g (1,41 lbs.) en is klaar: Top Panel: ABS-hars, grijs metallic, verf, halfmat met afmetingen (B x H x D) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27 x 2,59 x 5,98).
De voorzitterseenheid moet de TOA model TS-912 zijn.
De uitbreidingseenheid moet de TOA model TS-918 zijn.
De brugeenheid moet het TOA-model TS-919B1/919B4 zijn.
De microfoon moet van het TOA-model TS-903/904 zijn.