Product program / System Microphone / Conference

TS-912

Блок делегатов должен быть подключен к выделенному мостовому блоку кабелем CAT5, а также должен иметь функцию выбора базового языка/переводчика. Блок делегатов должен иметь микрофонный входной разъем с использованием комбинированного типа разъема XLR-4-31 для подключения стандартного (опционально) микрофона или длинного (опционально) микрофона. Блок делегатов должен включать динамик монитора: 8 Ом, 0,2 Вт и 2 (два) мини-разъема для наушников. Громкость динамика монитора и 2 выходных наушников должны быть настраиваемыми. Блок делегатов должен иметь светодиодный индикатор, который должен показывать речевой индикатор, индикатор питания / низкого заряда батареи и индикатор вне диапазона связи. Блок Председателя имеет клавиши для голосования. Индикатор статуса голосования должен располагаться над каждым ключом. Блок делегатов должен работать от источника питания 24 В постоянного тока, питаемого от блока расширения. В качестве дополнительного оборудования предлагаются два типа специализированных микрофонов: стандартный тип и длинный тип. Делегатская группа должна весить 640 г и быть законченной: Верхняя панель: Смола ABS, серый металл, краска, полуматовая с размерами (Ш x Н x Г) 210 x 65,9 x 152 мм (8,27 x 2,59 x 5,98).
Блок председателя: модель TOA TS-912.
Устройством расширения должна быть модель TS-918 TOA.
Мостовым блоком должна быть модель TOA TS-919B1/919B4.
Микрофон должен быть модели TOA TS-903/904.