Product program / System Component / Interface

TS-918    CE

Die Erweiterungseinheit sollte eine Schnittstelle zur Einbindung der verkabelten Konferenzeinheit(en) in das Konferenzsystem sein. Sie sollte mit einem Koaxialkabel mit der Zentraleinheit und mit einem Cat-5-Kabel mit der Brückeneinheit verbunden sein.&nbsp; Es sollten zwei Arten von Brückeneinheiten verfügbar sein: die Einzelkonferenz Anschlusseinheit und die 4-Konferenz Anschlusseinheit, von denen jede je nach Montagebedingungen frei wählbar ist. Insgesamt sind bis zu 24 Vorsitzenden-/Delegierteneinheiten pro Erweiterungseinheit anzuschließen. Die Erweiterungseinheit versorgt die angeschlossenen Vorsitzenden-/Delegierteneinheiten über die Brückeneinheit(en) mit 24 V DC. Bis zu 8 Erweiterungseinheiten sollten in einem System installiert werden. Die Erweiterungseinheit sollte mit Hilfe der optionalen Rackmontagehalterung auf einem EIA-Geräteschrank montiert werden. 
Die Erweiterungseinheit sollte das TOA-Modell TS-918 sein.
Die Brückeneinheit sollte das TOA-Modell TS-919B1/919B4 sein.