Product program / System Component / Interface

TS-918    CE

La Unidad de Expansión será una interfaz para incorporar la(s) unidad(es) de conferencia por cable en el sistema de conferencia. Se conectará a la Unidad Central con un cable coaxial y a la Unidad Puente con un cable Cat-5.&nbsp; Hay dos tipos de unidades de puente disponibles: tipo de conexión de una sola conferencia y tipo de conexión de 4 unidades de conferencia, cualquiera de las cuales se puede seleccionar libremente según las condiciones de instalación. Un total de hasta 24 Unidades de Presidente/Delegado serán conectadas por la Unidad de Expansión. La Unidad de Expansión suministrará alimentación de 24V DC a las Unidades de Presidente/Delegado conectadas a través de la(s) Unidad(es) de Puente. Se deben instalar hasta 8 unidades de expansión en un sistema. La Unidad de Expansión debe ser montada en un bastidor para equipos EIA utilizando el soporte opcional para montaje en bastidor. 

La Unidad de Expansión será el TOA modelo TS-918.
La Unidad Puente será el TOA modelo TS-919B1/919B4.