Product program / System Component / Interface

TS-918    CE

L'unité d'extension doit être une interface permettant d'incorporer la (les) unité (s) de conférence câblée (s) dans le système de conférence. Il doit être connecté à l'unité centrale avec un câble coaxial et à l'unité de pont avec un câble Cat-5. Deux types d'unités de pont doivent être disponibles : un type de connexion d'unité de conférence unique et un type de connexion d'unité de 4 conférence, dont l'un est librement sélectionnable en fonction des conditions d'installation. Un total de 24 unités président / délégué doit être connecté par unité d'extension. L'unité d'extension doit fournir une alimentation 24 V CC aux unités président / délégué connectées par l'intermédiaire des unités de passerelle. Jusqu'à 8 unités d'extension doivent être installées dans un système. L'unité d'extension doit être montée sur un rack d'équipement EIA à l'aide du support de montage en rack optionnel.  L'unité d'extension doit être le modèle TOA TS-918. L'unité de pont doit être le modèle TOA TS-919B1 / 919B4.