Product program / System Component / Interface

TS-918    CE

De uitbreidingseenheid is een interface voor de integratie van de draadconference-unit(s) in het conferentiesysteem. Het wordt aangesloten op de centrale eenheid met een coaxkabel en op de brugeenheid met een Cat-5-kabel.&nbsp; Er zullen twee typen brugeenheden beschikbaar zijn: het aansluittype voor één conferentie-eenheid en het aansluittype voor vier conferentie-eenheden, die beide vrij te kiezen zijn, afhankelijk van de installatievoorwaarden. In totaal zullen maximaal 24 voorzitters/delegateenheden per uitbreidingseenheid worden aangesloten. De uitbreidingseenheid zal de aangesloten voorzitter/delegateenheden 24V DC-voeding leveren via de brugeenheden. In één systeem moeten maximaal 8 uitbreidingseenheden worden geïnstalleerd. De uitbreidingseenheid moet worden gemonteerd op een EIA-apparatuurrek met behulp van de optionele rekmontagebeugel. 
De uitbreidingseenheid moet het TOA-model TS-918 zijn.
De Brugseenheid zal de TOA model TS-919B1/919B4 zijn.