Product program / System Component / Interface

TS-918    CE

Interfejs do łączenia urządzeń przewodowych z kontrolerem systemu konferencyjnego. Podłączany do jednostki centralnej przy pomocy kabla koaksjalnego a do rozdzielacza sygnału przy pomocy kabla kat. 5. Dostępne są dwa rodzaje rozdzielaczy sygnału: do podłączenia pojedynczego pulpitu oraz do podłączenia 4 pulpitów. Możliwość podłączenia do 24 pulpitów (przy użyciu 21 jednostek TS-919B1 lub 6 jednostek TS-919B4)