Product program / System Component / Interface

TS-918    CE

Блок расширения представляет собой интерфейс для включения проводных конференц-устройств в конференционную систему. Он должен быть подключен к центральному блоку с помощью коаксиального кабеля, а к мостовому блоку - с помощью кабеля Cat-5.&nbsp; Должны быть доступны два типа мостовых блоков: одноконференцовый тип подключения и четырехконференцовый тип подключения, любой из которых можно свободно выбирать в зависимости от условий установки. В общей сложности к каждому блоку расширения должно быть подключено до 24 модулей председателя/делегата. Блок расширения должен подавать питание 24 В постоянного тока на подключенные блоки председателя/делегата через мостовые блоки (блоки). В одной системе должно быть установлено до 8 модулей расширения. Блок расширения устанавливается на стойку для оборудования для ОВОС с помощью дополнительного кронштейна для монтажа в стойку. 
Блок расширения представляет собой модель TOA TS-918.
Мостовым блоком является модель TOA TS-919B1/919B4.