Product program / System Component / Interface

TS-919B1

Die Brückeneinheit dient zum Anschluss einer einzelnen verkabelten Vorsitzenden-/Delegierteneinheit. Die Brückeneinheit wird direkt mit der speziellen Erweiterungseinheit verbunden, die wiederum mit der Zentraleinheit verbunden ist. Die Verbindung zwischen jeder Brückeneinheit und der Erweiterungseinheit oder&nbsp; der Vorsitzenden-/Delegierteneinheit sollte mit einem einzigen CAT-5 LAN-Kabel hergestellt werden.
Die Brückeneinheit sollte das TOA-Modell TS-919B1 sein.