Product program / System Component / Interface

TS-919B1

L'unité de pont doit être utilisée pour connecter une seule unité câblée de président / délégué. L'unité de pont doit être directement connectée à l'unité d'extension dédiée qui est connectée à l'unité centrale. La connexion entre chaque unité de pont et l'unité d'extension ou l'unité de président / délégué doit être faite avec un seul câble LAN CAT-5.  L'unité de pont doit être le modèle TOA TS-919B1.