Product program / System Component / Interface

TS-919B1

De Brugseenheid wordt gebruikt voor het aansluiten van één enkele bedrade voorzitter/delegateenheid. De Brugunit moet rechtstreeks worden aangesloten op de speciale uitbreidingseenheid die is aangesloten op de centrale eenheid. Verbinding tussen elke brugunit en uitbreidingsunit of&nbsp; Voorzitters-/deelnemersunit moet gebeuren met een enkele CAT-5 LAN-kabel.
De Brugseenheid is de TOA-model TS-919B1.