Product program / System Component / Interface

TS-919B1

Мостовый блок должен использоваться для подключения до четырех проводных блоков председатель/делегат. Мостовый блок должен быть напрямую подключен к специальному блоку расширения, который подключен к центральному блоку. Соединение между каждым мостовым звеном и модулем расширения или&nbsp; блоком председателя/делегата должно осуществляться с помощью одинарного кабеля CAT-5 LAN.
Беспроводной блок: модель TOA TS-919B1.