Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-920RC    1CE

L’unité centrale comporte les fonctionnalités suivantes: « Nombre de réglages de microphone ouverts » prend en charge une réunion bien organisée.  Une, deux, trois ou quatre personnes peuvent être autorisées à parler à tout moment pour éviter la confusion qui pourrait résulter de la prise de parole de plusieurs participants à la fois. « Fonction de sélecteur de priorité vocale » définit le discours lorsque les touches de conversation sur les unités de conférence sont activées dépassant le nombre défini d’orateurs autorisés, le microphone ON/OFF peut être réglé sur l’un des éléments suivants : premier en première sortie, dernier en première sortie ou dernier en première sortie après la 2e unité (le microphone reste activé pour l’unité dont la clé de conversation a d’abord été pressée).  La fonction « Auto Mic-Off » empêche de laisser par inadvertance le microphone allumé. Avec cette fonction ON, le microphone s’éteint automatiquement après une période de silence de 30 secondes après que la touche Talk ait été pressée. « Fonction de vérification de l’état d’installation » pour la confirmation en un coup d’œil de la communication. S’ils sont activés sur l’unité centrale, les indicateurs de microphone dans les unités du Président/Délégué s’allument. Fonction « Suppresseur de rétroaction (FBS) » qui localise jusqu’à sept fréquences de rétroaction et définit les filtres encoche pour les éliminer. La fonction d’enregistrement permet d’enregistrer en format mp3 et les fichiers audio peuvent être stockés dans une mémoire interne fournie de 1 Go ou une mémoire USB supplémentaire (jusqu’à 32 Go). Avec l’utilisation d’un support de support en option, il peut être monté dans un support d’équipement standard EIA (taille de 4 unités). L’unité centrale doit fournir deux entrées de microphone externe (600 ohms, -60 dBV, déséquilibré, prise de téléphone), trois entrées auxiliaires (10k ohms, -20 dBV, déséquilibré, prise de téléphone), sorties auxiliaires: (1) 10k ohms, -20 dBV, déséquilibré, prise de téléphone, (1)10k ohms, -10 dBV, déséquilibré, jack RCA et (1) Jack casque mini. (1) Terminal de contrôle externe (connecteur D-sub 9P ou USB-B).  L’émetteur/récepteur infrarouge en option doit être raccordable aux prises BNC sur le panneau arrière.  Le contrôle du volume de la parole ajuste le volume du microphone de l’unité président et l’unité déléguée doit être située sur le panneau avant. Le contrôle du volume du carillon prioritaire ajuste le volume de sortie de la tonalité du carillon qui sonne lorsque la touche Discours prioritaire de l’unité centrale est pressée et doit être située sur le panneau arrière. Les besoins en puissance doivent être de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz, consommation d’énergie maximale de 72 W (à l’aide de l’alimentation en courant alternatif fourni) et la plage de température de fonctionnement doit être de 0°C à 40 °C (32 °F à 104 °F). L’unité centrale doit peser 2,8 kg (6,17 lb) et être construite en plaque d’acier traitée à la surface avec peinture métallique noire, finition semi-brillante avec dimensions (W x H x D) de 361 x 122,6 x 179,8 mm. L’unité centrale est le modèle TOA TS-920RC. Le support de montage de rack doit être le modèle TOA MB-TS920. L’émetteur/récepteur infrarouge doit être le modèle TOA TS-905 ou TS-907.