Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-920RC    1CE

Jednostka centralna systemu konferencji będzie udostępniała następujące funkcje: “Number of Open Microphone Setting” umożliwiające organizację wystąpień. Jeden, dwóch, trzech, lub czterech użytkowników będzie mogło zabrać głos w tym samym czasie, co pozwoli uniknąć nakładania się zbyt wielu wypowiedzi. “Speech Priority Selector Function” umożliwiające określenie sposobu zachowaniu systemu w sytuacji przekroczenia maksymalnej liczby mówców. “Auto Mic-Off Function”, która zapobiegać będzie przypadkowemu pozostawieniu włączonego mikrofonu i tym samym zablokowaniu systemu (mikrofon wyłączy się sam po wykryciu 30s ciszy). “Installation Status Checkup Function”, która pozwala w optyczny sposób potwierdzić łączność jednostki z pulpitami uczestników. “Feedback Suppressor (FBS) Function” automatyczny eliminator sprzężeń akustycznych wyposażony w 7 filtrów. “Recording Function” z możliwością nagrywania w pamięci stałej urządzenia lub na USB. Obudowa urządzenia będzie umożliwiać montaż w rack 19’’ z użyciem dodatkowego uchwytu 4U. Urządzenie wyposażone będzie w 2 wejścia mikrofonowe(600 ohm, -60 dBV, niezbalansowane, phone jack), 3 wejścia AUX (10k ohm, -20 dBV, niezbalansowane, phone jack), wyjścia AUX: (1) 10k ohm, -20 dBV, niezbalansowane, phone jack, (1)10k ohm, -10 dBV, niezbalansowane, RCA oraz (1) Headphone mini jack. (1) Terminal sterujący (D-sub 9P lub USB-B).Urządzenie skomunikowane będzie z odbiornikami podczerwieni za pomocą przewodów zakończonych złączami BNC. Główny potencjometr głośności zlokalizowany będzie w panelu przednim. Urządzenie zasilane będzie napięciem 100-240 VAC, 50/60 Hz, (maks. 72 W). Będzie ono przystosowane do pracy w temperaturach z zakresu 0°C  do 40°C. Obudowa wykonana będzie ze stali. Cechować się ona będzie wymiarami of361 x 122.6 x 179.8 (szer. X wys. X gł.) oraz wagą 2,8 kg.