Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-920RC    1CE

Центральный блок должен включать следующие функциональные возможности. "Настройка количества открытых микрофонов" поддерживает хорошо организованное совещание.  Одному, двум, трем или четырем лицам может быть разрешено говорить в любое время, чтобы предотвратить путаницу, которая может возникнуть в результате одновременного выступления нескольких участников. "Функция выбора приоритета речи" устанавливает речь, когда активируются клавиши Talk Keys на конференц-устройствах, превышающих установленное количество разрешенных выступающих, режим включения/выключения микрофона может быть установлен на любой из следующих: первый по порядку, последний по порядку или последний по порядку после второго устройства (микрофон остается включенным для устройства, чья клавиша Talk Key была нажата первой).  "Функция автоматического отключения микрофона" предотвращает случайное оставление микрофона включенным. Если эта функция включена, микрофон автоматически выключится после 30-секундного периода тишины после нажатия кнопки Talk Key. "Функция проверки состояния установки" для мгновенного подтверждения связи. Если функция активирована на Центральном блоке, загораются индикаторы микрофонов на блоках Председателя/Делегата. "Функция подавления обратной связи (FBS)", которая обнаруживает до семи частот обратной связи и устанавливает фильтры для их устранения. "Функция записи" позволяет вести запись в формате mp3, а аудиофайлы можно сохранять на встроенную память объемом 1 Гб или дополнительную память USB (до 32 Гб). С помощью дополнительного кронштейна для монтажа в стойку его можно установить в стандартную стойку оборудования EIA (размер 4 юнита). Центральный блок должен обеспечивать два внешних микрофонных входа (600 Ом, -60 дБВ, небалансный, телефонный разъем), три вспомогательных входа (10 кОм, -20 дБВ, небалансный, телефонный разъем), вспомогательные выходы: (1) 10 кОм, -20 дБВ, небалансный, телефонный разъем, (1) 10 кОм, -10 дБВ, небалансный, разъем RCA и (1) миниджек для наушников. (1) Внешний терминал управления (разъем D-sub 9P или USB-B).  Дополнительный инфракрасный передатчик/приемник должен подключаться к разъемам BNC на задней панели.  Регулятор громкости речи регулирует громкость микрофона председателя и делегата, расположен на передней панели. Регулятор громкости приоритетного звонка регулирует выходную громкость сигнала звонка, который звучит при нажатии кнопки приоритетного выступления на блоке председателя, который расположен на задней панели. Потребляемая мощность должна составлять 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, максимальная потребляемая мощность 72 Вт (при использовании прилагаемого блока питания переменного тока), диапазон рабочих температур должен составлять от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F). Центральный блок должен весить 2,8 кг (6,17 фунтов) и быть изготовлен из стального листа с поверхностной обработкой и полуглянцевым покрытием черной металлической краской с размерами (Ш x В x Г) 361 x 122,6 x 179,8 мм (14,21" x 4,83" x 7,08").  Центральный блок должен быть модели TOA TS-920RC. Кронштейн для монтажа в стойку должен быть модели MB-TS920 компании TOA. Инфракрасный передатчик/приемник должен быть модели TOA TS-905 или TS-907.