Product program / System Microphone / Conference

TS-921      Y

La Unidad presidente deberá contar con una tecla de voz prioritaria, que le permita tener prioridad sobre la unidad delegado cuando hable. La unidad tendrá la función de selección de idioma base/idioma de traducción. La Unidad presidente proporcionará un terminal de entrada de micrófono utilizando el conector combinado tipo XLR-4-31 para micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). La unidad presidente incluirá un altavoz monitor: 8 ohmios, 0,2 vatios y 2 miniclavijas para auriculares. El volumen del altavoz monitor y el volumen de salida de los 2 auriculares serán ajustables. La Unidad presidente incluirá un indicador LED, que proporcionará un indicador de voz, indicador de energía/indicador de batería baja e indicador de rango de comunicación. El interruptor DIP incorporado en su parte inferior permitirá las siguientes configuraciones: configuración de operación prioritaria, configuración de silenciamiento de campana de prioridad, configuración de activación de votación y configuración de operación de tecla de voz prioritaria. La unidad presidente funcionará con 7.2V DC (usando la batería opcional de iones de litio) o 9V DC (usando la fuente de alimentación de CA opcional). Dos tipos de micrófonos estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. La unidad presidente pesará 550 gr. Y su acabado será: Estuche: resina de PC, negra, con dimensiones (An x Al x Pr) 205.7 x 70.3 x 164.2 mm (8.10 "x 2.77" x 6.46 "). La unidad presidente será el modelo TS-921 de TOA. El micrófono estándar será el modelo TS-923 de TOA. El micrófono largo será el modelo TS-924 de TOA. La fuente de alimentación de CA será el modelo AD-0910 de TOA. La batería de iones de litio  será el modelo TOA BP-900A.