Product program / System Microphone / Conference

TS-921      Y

De voorzitterseenheid is voorzien van een prioritaire spreektoets, waardoor zij voorrang heeft op de afgevaardigdeneenheid wanneer deze spreekt. Het toestel beschikt over een selectiefunctie voor basistaal/vertaaltaaltaal. De voorzitterseenheid heeft een microfooningang met een gecombineerde XLR-4-31-connector voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De voorzitterseenheid omvat een monitorluidspreker: 8 ohm, 0,2 watt en 2 minijacks voor hoofdtelefoons. Het volume van de monitorluidspreker en het uitgangsvolume van de 2 hoofdtelefoons moet regelbaar zijn. De voorzitterseenheid heeft een LED-indicator met een spraakindicator, een spanningsindicator, een batterij-indicator en een indicator voor het buiten communicatiebereik zijn. De ingebouwde DIP-schakelaar aan de onderkant maakt de volgende instellingen mogelijk: Instelling voor prioriteitsbediening, instelling voor prioriteitsbel dempen, instelling voor stemactivering en instelling voor prioriteitsbediening van de spreektoets. De voorzitterseenheid werkt op 7,2 V gelijkstroom (met de optionele lithium-ionbatterij) of 9 V gelijkstroom (met de optionele wisselstroomvoeding). Twee soorten speciale microfoons zijn als optie verkrijgbaar: het standaardtype en het lange type. De voorzitterseenheid weegt 550 g (1,21 lbs.) en is afgewerkt: Behuizing: PC-hars, zwart, met afmetingen (B x H x D) 205,7 x 70,3 x 164,2 mm (8,10" x 2,77" x 6,46").  De voorzitterseenheid is het TOA model TS-921. De standaardmicrofoon is het TOA-model TS-923. De lange microfoon is het TOA-model TS-924. De wisselstroomvoeding is het TOA-model AD-0910. De lithium-ionbatterij is het TOA-model BP-900A.