Product program / System Microphone / Conference

TS-921      Y

Пульт председателя должен иметь клавишу приоритета речи, которая позволяет ему иметь приоритет над блоком делегата при разговоре. Устройство должно иметь функцию выбора базового языка/языка перевода. Блок председателя должен иметь входной микрофонный терминал с комбинированным разъемом типа XLR-4-31 для подключения (опционально) стандартного микрофона или (опционально) длинного микрофона. Блок председателя должен включать динамик монитора: 8 Ом, 0,2 Вт и 2 миниджека для наушников. Громкость динамика монитора и выходная громкость двух наушников должны регулироваться. Блок председателя должен иметь светодиодный индикатор, который должен обеспечивать индикацию речи, индикатор питания / индикатор низкого заряда батареи и индикатор выхода за пределы диапазона связи. Встроенный DIP-переключатель в нижней части блока должен обеспечивать следующие настройки: Приоритетная настройка работы, Приоритетная настройка приглушения звонка, Настройка активации голосования и Приоритетная настройка работы речевой клавиши. Блок председателя должен работать от постоянного тока 7,2 В (при использовании дополнительной литий-ионной батареи) или постоянного тока 9 В (при использовании дополнительного источника питания переменного тока). В качестве дополнительных изделий должны быть доступны два типа специальных микрофонов: стандартный и удлиненный. Блок председателя должен весить 550 г (1,21 фунта) и быть законченным: Корпус: смола PC, черный, с размерами (Ш x В x Г) 205,7 x 70,3 x 164,2 мм (8,10" x 2,77" x 6,46").  Блок председателя должен быть TOA модели TS-921. Стандартный микрофон должен быть TOA модели TS-923. Длинный микрофон должен быть модели TOA TS-924. Источник питания переменного тока должен быть модели AD-0910 компании TOA. Литий-ионная батарея должна быть модели TOA BP-900A.