Product program / System Microphone / Conference

TS-922      Y

Die Delegiertensprechstelle hat eine Funktion zur Auswahl der Konferenz-/Dolmetschersprache. Die Delegiertensprechstelle stellt einen Mikrofoneingang zur Verfügung, der den kombinierten XLR-4-31-Stecker für das (optionale) Standardmikrofon oder das (optionale) lange Mikrofon verwendet. Die Delegiertensprechstelle verfügt über einen Monitorlautsprecher: 8 Ohm, 0,2 Watt und 2 Kopfhörer-Buchsen (Mini-Klinke). Die Lautstärke des Monitorlautsprechers und der 2 Kopfhörerausgänge sind regelbar. Die Delegiertensprechstelle verfügt über eine LED-Anzeige, die eine Sprechanzeige, eine Betriebsanzeige, eine Anzeige für schwache Batterie und eine Anzeige für das Verlassen der Kommunikationsreichweite bietet. Die Delegiertensprechstelle wird mit 7,2 V DC (unter Verwendung der optionalen Lithium-Ionen-Batterie) oder 9 V DC (unter Verwendung des optionalen Netzteils) betrieben. Zwei Typen von Spezialmikrofonen sind als optionale Produkte erhältlich: die Standard- und die lange Version. Die Delegiertensprechstelle soll 550 g wiegen und folgendermaßen gefertigt sein: Gehäuse: PC-Harz, schwarz, mit Abmessungen (B x H x T) 205,7 x 70,3 x 164,2 mm. 

Die Delegiertensprechstelle soll das TOA-Modell TS-922 sein.
Das Mikrofon muss das TOA-Modell TS-923/924 oder TS-903/904 sein.
Die AC-Stromversorgung ist das TOA-Modell AD-0910.
Die Lithium-Ionen-Batterie muss das TOA-Modell BP-900A sein.