Product program / System Microphone / Conference

TS-922      Y

De delegatie-eenheid moet beschikken over een selectiefunctie voor de basistaal/vertaaltaaltaal. De delegatie-eenheid heeft een microfooningang met een gecombineerde XLR-4-31-connector voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De delegatie-eenheid bevat een monitor-luidspreker: 8 ohm, 0,2 watt en 2 (twee) mini hoofdtelefoonaansluitingen. Het volume van de monitorluidspreker en het uitgangsvolume van de 2 hoofdtelefoons moet regelbaar zijn. De delegate-eenheid moet een LED-indicator bevatten met een spraakindicator, een voedingsindicator, een batterij-indicator en een indicator voor het buiten communicatiebereik zijn. De delegatie-eenheid werkt op 7,2 V gelijkstroom (met behulp van de optionele lithium-ionbatterij) of 9 V gelijkstroom (met behulp van de optionele netvoeding). Er zijn twee soorten speciale microfoons beschikbaar als optioneel product: het standaardtype en het lange type. De delegatie-eenheid weegt 550 g (1,21 lbs.) en is afgewerkt: Behuizing: PC-hars, zwart, met afmetingen (B x H x D) 205,7 x 70,3 x 164,2 mm (8,10" x 2,77" x 6,46").  De delegatie-eenheid is het TOA-model TS-922. De microfoon is van het TOA model TS-923/924 of TS-903/904. De wisselstroomvoeding is het TOA-model AD-0910. De lithium-ionbatterij is het TOA-model BP-900A.