Product program / System Microphone / Conference

TS-923

Schwanenhals-Mikrofon mit rotem Leuchtring am Mikrofonkopf zur Statusanzeige, mit zwei flexiblen Gelenken. XLR-4-32 Stecker für den Anschluss an die Delegierten- und Vorsitzenden-Sprechstelle der Infrarot-Konferenzsysteme TS-820(RC)/TS-920RC.

Empfindlichkeit: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
Frequenzgang: 100 Hz - 13 kHz
Farbe: schwarz, halbglänzend, lackiert
Länge: 470 mm
Gewicht: 130 g

Das Standard-Schwanenhalsmikrofon ist das TOA-Modell TS-923.