Product program / System Microphone / Conference

TS-923

Zwanenhalsmicrofoon met rode lichtgevende ring om vrijgegeven gesprekken weer te geven, met twee flexibele secties. XLR-4-32 connector voor aansluiting op de delegatie- en voorzittersunits van infrarood conferentiesystemen: TS-820(RC)/TS-920RC.  Gevoeligheid:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Frequentiebereik: 100 Hz - 13 kHz Kleur: zwart, halfglanzend, lak Lengte: 470 mm (1,54 ft) Gewicht: 130 g (0,29 lb) De standaardmicrofooneenheid is het TOA-model TS-923.