Product program / System Microphone / Conference

TS-923

Mikrofon na gęsiej szyji wyposażóny dwie elastyczne skcje oraz pierścień świetlny sygnalizujący na czerwono aktywowanie mikrofonu. Złącze XLR-4-32 do połączenia z pulpitem przewodniczącego i delegatów w systemach konferencyjnych: TS-820(RC)/TS-920RC.  Czułość:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 13 kHz Kolor: czarny, półmat. Długość: 470 mm, waga: 130 g.