Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-CU Y

La unidad presidente deberá contar con una tecla de voz prioritaria, que le permita tener prioridad sobre la unidad delegado al hablar y admitirá la activación por voz. La unidad presidente proporcionará un terminal de entrada de micrófono utilizando el tipo combinado de conector XLR-3-31 para el micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). La unidad presidente debe incluir un altavoz de monitor: 8 ohmios, 0,4 vatios y 2 miniclavijas para auriculares. El volumen del altavoz del monitor y el volumen de salida de 2 auriculares serán ajustables. El interruptor DIP incorporado en su parte inferior permitirá las siguientes configuraciones: configuración de operación prioritaria, configuración de silenciamiento de campana de prioridad y configuración de operación de tecla de voz de prioridad. La unidad presidente funcionará con 24 V CC (suministrada desde la unidad de control principal, la unidad de control secundario o la unidad de extensión). Dos tipos de micrófonos dedicados estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. La unidad presidente pesará 880 g y estará acabado: Estuche: resina ABS, negro, acabado mate; red de altavoces: negro, acabado mate con dimensiones (An x Al xPr) 208.9 x 71.3 x 160.5 mm.
 
La unidad presidente será el modelo TS de TOA -D1000-CU. El micrófono estándar será el modelo TOA TS-D1000-M1. El micrófono largo será el modelo TOA TS-D1000-M2. La unidad principal será el modelo TOA TS-D1000-MU. La unidad de control secundario será el modelo TOA TS-D1000-SU. La unidad de extensión será el modelo TOA TS-D1000-EX.