Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-CU Y

L’unité de président dispose d’une clé de discours prioritaire, ce qui lui permet d’avoir la main sur l’unité déléguée lorsqu’elle prend la parole et soutient l’activation vocale. L’unité de président est fourni avec un terminal d’entrée microphone à l’aide du type combiné de connecteur XLR-3-31 pour le microphone standard (facultatif) ou le microphone long (facultatif). L’unité de président doit inclure un haut-parleur de moniteur : 8 ohm, 0.4 watt et 2 mini Jacks de casque. Le volume du haut-parleur du moniteur et le volume de sortie de 2 écouteurs doivent être réglables. Le commutateur DIP intégré sur son fond doit activer les paramètres suivants : paramètre d’opération prioritaire, paramètre de mute de carillon prioritaire et paramètre d’opération de clé vocale prioritaire. L’unité de président fonctionne sur 24V DC (fourni à partir de l’unité de contrôle principale, de l’unité de sous-contrôle ou de l’unité de vulgarisation). Deux types de microphones dédiés doivent être disponibles en option : le type standard et le type long. L’unité de président pèse 880g (1,94 lb) et doit être terminée: Case: résine ABS, noir, finition mat; filet de haut-parleur : Finition noire et mate avec dimensions (W x H x D) 208,9 x 71,3 x 160,5 mm (8,22 » x 2,81 » x 6,32).
 
L’unité de président doit être le modèle TOA TS-D1000-CU. Le microphone standard doit être le modèle TOA TS-D1000-M1. Le microphone long doit être le modèle TOA TS-D1000-M2. L’unité principale doit être le modèle TOA TS-D1000-MU. L’unité de sous-contrôle doit être le modèle TOA TS-D1000-SU. L’unité d’extension doit être le modèle TOA TS-D1000-EX.