Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-CU Y

De voorzitterseenheid moet voorzien zijn van een spreekprioriteitstoets, waardoor deze voorrang krijgt op de gedelegeerde eenheid wanneer deze spreekt, en moet stemactivering ondersteunen. De voorzitterseenheid moet voorzien zijn van een microfooningang met een gecombineerde XLR-3-31-connector voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De voorzitterseenheid moet een monitorluidspreker bevatten: 8 ohm, 0,4 watt en 2 minijacks voor hoofdtelefoons. Het volume van de monitorluidspreker en het uitgangsvolume van de 2 hoofdtelefoons moet regelbaar zijn. De ingebouwde DIP-schakelaar aan de onderkant maakt de volgende instellingen mogelijk: voorrang voor bediening, voorrang voor het dempen van het belsignaal en voorrang voor de bediening van de spraaktoetsen. De stoelbedieningseenheid werkt op 24 V gelijkstroom (gevoed door de hoofdbesturingseenheid, de subbesturingseenheid of de uitbreidingseenheid). Twee soorten speciale microfoons zijn als optie verkrijgbaar: het standaardtype en het lange type. De voorzitterspost weegt 880 g (1,94 lbs.) en is afgewerkt: Behuizing: ABS-hars, zwart, matte afwerking; luidsprekernet: Zwart, matte afwerking met afmetingen (B x H x D) 208,9 x 71,3 x 160,5 mm (8,22" x 2,81" x 6,32").
 
 De voorzitterspost is van het TOA model TS-D1000-CU. De standaard microfoon is het TOA model TS-D1000-M1. De lange microfoon is het TOA model TS-D1000-M2. De hoofdeenheid is het TOA-model TS-D1000-MU. De subregeleenheid is het TOA-model TS-D1000-SU. De uitbreidingseenheid is het TOA-model TS-D1000-EX.