Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-CU Y

Пульт председателя должен иметь клавишу приоритета речи, которая позволяет ему иметь приоритет над блоком делегата при выступлении, и должен поддерживать голосовую активацию. Блок председателя должен иметь микрофонный входной терминал с комбинированным типом разъема XLR-3-31 для (опционально) стандартного микрофона или (опционально) длинного микрофона. Блок кресла должен включать динамик монитора: 8 Ом, 0,4 Вт и 2 миниджека для наушников. Громкость динамика монитора и громкость выхода на 2 наушника должны регулироваться. Встроенный DIP-переключатель на нижней панели должен обеспечивать следующие настройки: Приоритетная настройка работы, приоритетная настройка отключения звука звонка и приоритетная настройка работы речевых клавиш. Блок председателя должен работать от 24 В постоянного тока (питается от главного блока управления, блока субконтроля или блока расширения). В качестве дополнительных изделий должны быть доступны два типа специальных микрофонов: стандартный и удлиненный. Блок председателя должен весить 880 г (1,94 фунта) и иметь законченную конструкцию: Корпус: ABS-смола, черный, матовая отделка; сетка динамика: Черный, матовая отделка; сетка динамика: черная, матовая отделка; размеры (Ш x В x Г) 208,9 x 71,3 x 160,5 мм (8,22" x 2,81" x 6,32").
 
 Блок председателя должен быть моделью TOA TS-D1000-CU. Стандартный микрофон должен быть модели TOA TS-D1000-M1. Длинный микрофон должен быть моделью TOA TS-D1000-M2. Главный блок должен быть моделью TOA TS-D1000-MU. Блок субконтроля должен быть моделью TOA TS-D1000-SU. Блок расширения должен быть моделью TOA TS-D1000-EX.