Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-DU Y

La unidad delegado proporcionará un terminal de entrada de micrófono utilizando el tipo combinado de conector XLR-3-31 para el micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). La unidad delegado admitirá la activación por voz. La unidad delegado incluirá un altavoz monitor: 8 ohmios, 0,4 vatios y 2 miniclavijas para auriculares. El volumen del altavoz monitor y el volumen de salida de 2 auriculares serán ajustables. El interruptor DIP incorporado en su parte inferior permitirá las siguientes configuraciones: configuración de operación prioritaria, configuración de silenciamiento de campana de prioridad y configuración de operación de tecla de voz de prioridad. La unidad delegado debe funcionar con 24 V CC (suministrada desde la unidad de control principal, la unidad de control secundario o la unidad de extensión). Dos tipos de micrófonos estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. La unidad delegado pesará 875 g y estará acabada: Caja: resina ABS, negro, acabado mate; red de altavoces: negro, acabado mate con dimensiones (An x Al xPr) 208.9 x 71.3 x 160.5 mm.
 
La unidad delegado será el modelo TS de TOA -D1000-DU. El micrófono estándar será el modelo TOA TS-D1000-M1. El micrófono largo será el modelo TOA TS-D1000-M2. La unidad principal será el modelo TOA TS-D1000-MU. La unidad de control secundario será el modelo TOA TS-D1000-SU. La unidad de extensión será el modelo TOA TS-D1000-EX.