Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-DU Y

L’unité délégué est fourni avec un terminal d’entrée microphone à l’aide du type combiné de connecteur XLR-3-31 pour le microphone standard (facultatif) ou le microphone long (facultatif). L’unité délégué permet l’activation vocale. L’unité délégué  comprend un haut-parleur de moniteur : 8 ohm, 0,4 watt et 2 mini-jacks casque. Le volume du haut-parleur du moniteur et le volume de sortie de 2 écouteurs sont réglables. Le commutateur DIP intégré sur son fond permet  d'activer les paramètres suivants : paramètre d’opération prioritaire, paramètre de mute de carillon prioritaire et paramètre d’opération de clé vocale prioritaire. L’unité délégué fonctionne sur 24V DC (fourni à partir de l’unité de contrôle principale, de l’unité de sous-contrôle ou de l’unité de vulgarisation). Deux types de microphones dédiés doivent être disponibles en option : le type standard et le type long. L’unité délégué pèse 875g (1,93 lb) et présente une finition: résine ABS, noir, finition mat; filet de haut-parleur : Finition noire et mate avec dimensions (W x H x D) 208,9 x 71,3 x 160,5 mm.
 
L’unité délégué est le modèle TOA TS-D1000-DU. Le microphone standard doit être le modèle TOA TS-D1000-M1. Le microphone long doit être le modèle TOA TS-D1000-M2. L’unité principale doit être le modèle TOA TS-D1000-MU. L’unité de sous-contrôle doit être le modèle TOA TS-D1000-SU. L’unité d’extension doit être le modèle TOA TS-D1000-EX.