Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-DU Y

De deelnemers-eenheid moet voorzien zijn van een microfooningang met een gecombineerde XLR-3-31-connector voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De delegatie-eenheid ondersteunt stemactivering. De deelnemers-eenheid bevat een monitor-luidspreker: 8 ohm, 0,4 watt en 2 mini hoofdtelefoonaansluitingen. Het volume van de monitorluidspreker en het uitgangsvolume van de 2 hoofdtelefoons moet regelbaar zijn. De ingebouwde DIP-schakelaar aan de onderzijde maakt de volgende instellingen mogelijk: Voorrang voor bediening, voorrang voor het uitschakelen van het belsignaal en voorrang voor het bedienen van de spraaktoetsen. De deelnemers-eenheid werkt op 24 V gelijkstroom (gevoed door de hoofd-, neven- of uitbreidingsmodule). Twee soorten speciale microfoons zijn als optie verkrijgbaar: het standaardtype en het lange type. De deelnemers-eenheid weegt 875 g (1,93 lbs.) en is afgewerkt: Behuizing: ABS-hars, zwart, matte afwerking; luidsprekernet: Zwart, matte afwerking met afmetingen (B x H x D) 208,9 x 71,3 x 160,5 mm (8,22" x 2,81" x 6,32").
 
 De deelnemers-unit is het TOA model TS-D1000-DU. De standaard microfoon is het TOA model TS-D1000-M1. De lange microfoon is het TOA model TS-D1000-M2. De hoofdeenheid is het TOA-model TS-D1000-MU. De subregeleenheid is het TOA-model TS-D1000-SU. De uitbreidingseenheid is het TOA-model TS-D1000-EX.