Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-DU Y

Jednostka delegata powinna być wyposażona w złącze: XLR-3-31 do którego można podłączyć długi lub krótki mikrofon i posiadać funkcję aktywacji głosem. Urządzenie powinno być wyposażone w głośnik: 8 ohm, 0.4 watt i dwa wyjścia słuchawkowe. Wbudowany DIP-Switch umożliwia ustawienie priorytetów, gongu. Napięcie pracy wynosi 24V. Do Stacji można podpiąć dwa rodzaje mikrofonów na gęsiej szyi. Wykończenie urządzania: metal w połączeniu z czarnym tworzywem ABS. Wymiary (W x H x D) 208.9 x 71.3 x 160.5 mm.
 
Jednostka delegata - TOA TS-D1000-DU. Mikrofon standardowy -  TOA TS-D1000-M1. Mikrofon długi- TOA TS-D1000-M2. Jednostka centralna - TOA TS-D1000-MU. Jednostka rozszerzająca - TOA TS-D1000-SU. Interfejs rozszerzający - TOA TS-D1000-EX.