Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-DU Y

Пульт делегата должен обеспечивать входной микрофонный терминал с комбинированным типом разъема XLR-3-31 для (дополнительного) стандартного микрофона или (дополнительного) длинного микрофона. Устройство делегации должно поддерживать голосовую активацию. Блок делегата должен включать динамик монитора: 8 Ом, 0,4 Вт и 2 мини-джека для наушников. Громкость динамика монитора и громкость выхода на 2 наушника должны регулироваться. Встроенный DIP-переключатель на нижней панели должен обеспечивать следующие настройки: Приоритетная настройка работы, приоритетная настройка отключения звука звонка и приоритетная настройка работы речевых клавиш. Блок делегата должен работать от 24 В постоянного тока (питается от главного блока управления, блока субконтроля или блока расширения). В качестве дополнительных изделий должны быть доступны два типа специальных микрофонов: стандартный и удлиненный. Блок делегата должен весить 875 г (1,93 фунта) и быть законченным: Корпус: ABS-смола, черный, матовая отделка; сетка динамика: Черный, матовая отделка, размеры (Ш x В x Г) 208,9 x 71,3 x 160,5 мм (8,22" x 2,81" x 6,32").
 
 Устройство делегации должно быть моделью TOA TS-D1000-DU. Стандартный микрофон должен быть моделью TOA TS-D1000-M1. Длинный микрофон должен быть моделью TOA TS-D1000-M2. Главный блок должен быть моделью TOA TS-D1000-MU. Блок субконтроля должен быть моделью TOA TS-D1000-SU. Блок расширения должен быть моделью TOA TS-D1000-EX.