Product program / System Component / Interface

TS-D1000-EX 1CE

La unidad de expansión debe extender una sola línea hasta 100 m. Se conectará al final de una línea de conexión en cadena entre la unidad de control principal/secundaria y las unidades presidente/delegado con cables LAN CAT5e STP. Debe alimentarse con 100-240 V CA a 50/60 Hz con el adaptador de CA suministrado y debe suministrar a las unidades presidente/delegado con 24 V CC. La unidad de expansión será el modelo TOA TS-D1000-EX, las unidades presidente/delegado serán los modelos TOA TS-D1000-CU/DU y la unidad principal será el modelo TOA TS-D1000-MU.