Product program / System Component / Interface

TS-D1000-EX 1CE

L’unité d’expansion doit étendre une seule ligne jusqu’à 100 m (328 pi). Il doit être raccordé à l’extrémité d’une ligne de câblage de chaîne de marguerites entre l’unité de contrôle maître/sous-commande et les unités de conseil/délégués wit CAT5e STP LAN câbles. Il doit être alimenté avec 100-240 V AC à 50/60 Hz avec l’adaptateur AC fourni et doit fournir aux unités président/délégué 24 V DC. L’unité d’expansion doit être le modèle TOA TS-D1000-EX, les unités du président/délégué sont les modèles TOA TS-D1000-CU/DU et l’unité principale doit être le modèle TOA TS-D1000-MU.