Product program / System Component / Interface

TS-D1000-EX 1CE

De uitbreidingseenheid moet een enkele lijn verlengen tot maximaal 100 m (328 ft). Het wordt aangesloten aan het einde van een doorlopende bedradingslijn tussen de master/sub-regeleenheid en de voorzitter/gedelegeerde eenheden met CAT5e STP LAN-kabels. Het wordt gevoed met 100-240 V wisselstroom bij 50/60 Hz met de meegeleverde wisselstroomadapter en voorziet de voorzitter/gedelegeerde eenheden van 24 V gelijkstroom. De uitbreidingseenheid is het TOA-model TS-D1000-EX, de voorzitter/gedelegeerde eenheden zijn de TOA-modellen TS-D1000-CU/DU en de master-eenheid is het TOA-model TS-D1000-MU.