Product program / System Component / Interface

TS-D1000-EX 1CE

Jednostk roszerzająca pozwala na połączenie do 100m.Urządzenia łączy się kablem CAT5e STP LAN. Zasilanie: 100-240 V AC at 50/60 Hz, zasilacz AC 24 V DC. Jednostka rozszerzająca - TOA TS-D1000-EX, jednostka przewodniczącego/delegata -  TOA TS-D1000-CU/DU, jednostka centralna - TOA TS-D1000-MU.