Product program / System Component / Interface

TS-D1000-EX 1CE

Блок расширения должен удлинять одну линию до 100 м (328 футов). Он должен быть подключен в конце гирляндной линии между главным/подчиненным блоком управления и блоками председателя/делегатов с помощью кабелей CAT5e STP LAN. Он должен питаться от сети переменного тока 100-240 В при 50/60 Гц с помощью прилагаемого адаптера переменного тока и подавать на блоки председателя/делегатов постоянное напряжение 24 В. Блок расширения должен быть моделью TOA TS-D1000-EX, блоки председателя/делегата должны быть моделями TOA TS-D1000-CU/DU, а главный блок должен быть моделью TOA TS-D1000-MU.