Product program / System Microphone / Conference

TS-D1000-M1

Le microphone Col de Cygne est équipé d’un anneau de lumière rouge pour afficher l’indicateur de la parole, l’indicateur d’essai de connexion et une section flexible. L'embase du microphone utilise un connecteur XLR-3-32 pour la connexion aux unités déléguées et présidentes. Sensibilité:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Réponse de fréquence: 100 Hz - 13 kHz Finition: Col de Cygne: noir, acier inoxydable; Autre: Résine ABS, noir. Longueur: 518 mm (20,39 ») Poids: 110 g (0,24 lb)
 
L’unité de microphone standard doit être le modèle TOA TS-D1000-M1.